高温洗碗机日志

热水消毒：循环时间和水温必须使待清洗物品的表面温度达到160oF±2o。 温度可以通过使用防水的最低/最高温度记录温度计或温度敏感胶带进行测量。 如果温度未达到要求，则通知负责人，然后在“纠正措施”一栏中记录通知了谁以及采取了何种措施解决问题。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 班次 | 时间 | 温度/标签 | 纠正措施/负责人姓名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

审核：

瓦肖县卫生区，环境卫生服务   
1001 East Ninth Street 里诺，内华达 89520  
P.O. Box 11130 电话: (775) 328-6176